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 Станок кромкооблицовочный СК – 60-2(авто) предназначен для наклеивания на торцы  мебельных деталей кромочных материалов (ПВХ, АВS, меламин, бумага, шпон) толщиной 0.4 - 3.0 мм и шириной 10 - 60 мм. Конструкция станка кромкооблицовочного позволяет качественно оклеивать как прямые, так и радиусные (имеющие внутренние и внешние радиусы) детали. Автоматическая подача с рулона и черновая обрезка кромочного материала, ручная подача заготовки. Данная модель ориентирована на мебельные фабрики с большими объёмами производства.

+ узел подачи кромки в зону приклеивания;
+ узел черновой обрезки кромки;
+ концевой выключатель для прямолинейных заготовок;
+ регулятор скорости вращения;
+ розетка и кронштейн для фена;
+ электронный терморегулятор; 
+ текстолитовые направляющие.

Наличие данных опций позволяет значительно повысить производительность и качество, что выгодно отличает кромкооблицовочный станок СК - 60-2(авто) от более простых моделей.
Управление автоматической подачей и обрезкой кромки осуществляется при помощи педали (для криволинейных деталей), либо при помощи концевого выключателя (для прямолинейных деталей). Автоматическая подача кромки в сочетании с низкотемпературным клеем дает возможность качественно наклеить кромку ПВХ толщиной 0.4 мм.  В данной модели предусмотрена защита от преждевременного пуска двигателя. СК-60-2(авто) - это станок, не требующий подключения компрессора. Обладающий надежной конструкцией, прост в обслуживании, эксплуатации и не требует сложных регулировок.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Толщина кромки, мм
	0,5 – 3,0

	Ширина  кромки, мм
	10 – 60

	Скорость подачи кромки  м/мин
	4 - 6

	Потребляемая мощность, кВт
	2.4

	Электрическая сеть

-по требованию
	380/50Гц

220/50Гц

	Температурный режим   
	50° – 300°

	Габариты (В/Д/Ш)
	950/800/600

	Бобина для кромки, мм (d)  
	700

	Вес, кг
	105


